
Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dostawa maszyn i urządzeń w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
	Znak Sprawy: ZP/POIS.02.01.00-00-005/09/03/2014
	


1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o.
Stary Las 9
83-200 Starogard Gdański
Polska
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adrese-mail
	


4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

· zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

· Stosownie do treści art. 24 ust 2 pkt 5) w zw. z art. 26 ust 2 d)ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oświadczam, iż należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.) i wraz z ofertą składam:

· listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

albo Stosownie do treści art. 24 ust 2 pkt 5) w zw. z art.26 ust 2 d)ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oświadczam, iż nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.).
· informację o tym, że nie należę do grupy kapitałowej

· gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji dla poniższego zamówienia częściowego
:
a) Zamówienie częściowe część 1 – dostawa ładowarek z oprzyrządowaniem – 
TAK / 
 NIE
i/lub

b) Zamówienie częściowe część 2 – dostawa wózka widłowego z oprzyrządowaniem – 

TAK / 
 NIE
i/lub

· zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji za cenę:

a) cena netto:

………………………………………………………………………………………... PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………)

b) podatek VAT

………………………………………………………………………………………... PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………)

c) całkowitą cenę Oferty (cena brutto)

………………………………………………………………………………………... PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………)
z czego ceny dla oferowanych zamówień częściowych wynoszą odpowiednio:
	Zamówienie częściowe (partia)

	Cena zamówienia częściowego

	
	Netto
	VAT
	Brutto

	
	[PLN]
(1)
	%
	[PLN]
(2)
	[PLN]
(1+2)

	 część 1
	dostawa ładowarek z oprzyrządowaniem
	
	
	
	

	część 2
	dostawa wózka widłowego z oprzyrządowaniem
	
	
	
	


· Udzielam, dla przedmiotu dostawy oferowanego zamówienia częściowego, gwarancji jakości na okres:
	Zamówienie częściowe (partia)

	Udzielony okres gwarancji jakości w dniach nie mniej niż  364 dni

	część 1
	dostawa ładowarek z oprzyrządowaniem
	

	Część 2
	dostawa wózka widłowego z oprzyrządowaniem
	


· podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia,

· niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni,

· akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

· w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią ust. 22 IDW,

· składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] /[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]
, 

·  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

· na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]
, na dowód czego załączamy …………………………………………………………………
	l.p.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

	
	
	od
	do

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


· [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]
: 
	l.p.
	Nazwa części zamówienia 

	1
	

	2
	


· Oferta została złożona na [.................]
ponumerowanych stronach.

5. PODPIS:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i data

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 2
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dostawa maszyn i urządzeń w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
	Znak Sprawy: ZP/POIS.02.01.00-00-005/09/03/2014
	


1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o.
Stary Las 9
83-200 Starogard Gdański
Polska
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 26, art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.)
1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa maszyn i urządzeń w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
2. posiadam(y) uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

3. posiadam(y) wiedzy i doświadczenia do wykonania niniejszego zamówienia;

4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

PODPIS:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób)upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i data

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 3
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W TRYBIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dostawa maszyn i urządzeń w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
	Znak Sprawy: ZP/POIS.02.01.00-00-005/09/03/2014
	


1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o.
Stary Las 9
83-200 Starogard Gdański
Polska
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 26, art. 44 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.)nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 Ustawy p.z.p.
PODPIS:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób)upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i data

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 4
Wzór wykazu wykonanych dostaw
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O WYKAZIE WYKONANYCH / WYKONYWANYCH
DOSTAW
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dostawa maszyn i urządzeń w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
	Znak Sprawy: ZP/POIS.02.01.00-00-005/09/03/2014
	


1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o.
Stary Las 9
83-200 Starogard Gdański
Polska
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
wykonałem/(wykonaliśmy) następujące dostawy:

	L.p.
	Wykonawca
(nazwa, adres, dane do kontaktu)
	Nazwa dostaw
	Wartość netto dostaw
[PLN]
	Przedmiot dostaw wraz z jej krótkim opisem

	Data wykonania
	Odbiorca
(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

	
	
	
	
	
	początek (data)
	koniec (data) 
	

	Zamówienie częściowe część 1
	dostawa ładowarek z oprzyrządowaniem

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	Zamówienie częściowe część 2
	dostawa wózka widłowego z oprzyrządowaniem

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


Na dowód powyższego przedkładam

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
PODPIS:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i data

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 5
Wzór wykazu gwarantowanych parametrów technicznych dostawy maszyny/urządzenia
WYKAZ GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DOSTAWY MASZYNY/URZĄDZENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dostawa maszyn i urządzeń w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
	Znak Sprawy: ZP/POIS.02.01.00-00-005/09/03/2014
	


1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o.
Stary Las 9
83-200 Starogard Gdański
Polska
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez
:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
oferowane maszyny i/lub urządzenia posiadają/spełniają niżej wymienione parametry techniczne i wymagania Zamawiającego
 w szczególności:

· kolumnie 3 należy zapisać minimum, wszystkie wymagane i wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia wymagane przez Zamawiającego, parametry maszyny i/lub urządzenia,

· kolumnie 4 należy zapisać wartości tych parametrów, wymagane przez Zamawiającego i wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia

· kolumnie 5 należy zapisać wartości tych parametrów oferowane przez Wykonawcę
	L.p.
	Nazwa maszyny/urządzenia
	Parametr techniczny gwarantowany przez Wykonawcę
	Wartość oferowana przez Wykonawcę
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5

	Zamówienie częściowe
	Część 1 - Dostawa ładowarek z oprzyrządowaniem

	I
	Ładowarka kołowa teleskopowa

	1
	Parametry robocze
	Ciężar bez operatora maksimum  11,0 Mg
Wysokość podnoszenia minimum 12,0 m

Udźwig nominalny minimum 4,0 Mg

Udźwig na pełnym zasięgu do przodu minimum 0,75 Mg

	
	

	2
	Silnik
	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
Moc minimum 70 kW
Chłodzony cieczą,

Z układem sterowniczym chroniącym przed przeciążeniem

Norma emisji spalin co najmniej UE StageIIIA
Gwarancja rozruchu przy temperaturze minus 15 oC

	
	

	3
	Instalacja elektryczna
	Napięcie znamionowe 12 V

Alternator prądu zamiennego 12 V

Rozrusznik elektryczny


	
	

	4
	Układ jezdny
	Hydrauliczny na obie osie (4x4)
Obie osie skrętne

Trzy tryby sterowania maszyną:

· przednia oś skrętna

· obie osie skrętne
· tryb ‘’kraba’’ lub „psi chód”

Przełączanie trybów bez konieczności zatrzymywania maszyny


	
	

	5
	Układ hydrauliczny
	Pompa ze zmiennym lub stałym  wydatkiem

Wydatek pompy maksymalny 170 dm3/min


	
	

	6
	Skrzynia biegów
	Automatyczna, bezstopniowa


	
	

	7
	Układ kierowniczy
	Wspomagany hydraulicznie


	
	

	8
	Układ hamulcowy
	Hydrauliczny działający na wszystkie cztery koła

Wielotarczowe mokre zanurzone w oleju
Hamulec postojowy


	
	

	9
	Kabina
	Oszklona z zapewnieniem widoczności na cztery strony

Poziom dźwięku wewnątrz kabiny maksymalnie 80 dB

Szyby bezpieczne

Wycieraczki i spryskiwacze na przedniej i tylnej szybie,

Filtr kabinowy

Ogrzewanie i klimatyzacja,

Siedzisko operatora – zawieszenie w sposób tłumiący drgania, regulowane, z pasem bezpieczeństwa

Lusterka zewnętrzne z prawej i lewej strony, Oświetlenie kabiny

Gniazdo 12 V

Światło ostrzegawcze (kogut) na dachu kabiny

Spełniająca normy ROPS i FOPS

	
	

	10
	Wyposażenie
	Podpory hydrauliczne

Opony przemysłowe wzmocnione

Oświetlenie robocze minimum 2 reflektory na przód i 2 na tył,
Oświetlenie typu „kogut”
Licznik godzin pracy silnika

Błotniki na przednich i tylnych kołach

Apteczka

Gaśnica

Podstawowy zestaw narzędziowy

Radio

Sygnał dźwiękowy i świetlny przy jeździe tyłem

Szybkozłącze ładowarkowe mechaniczne
Instalacja dla podestu roboczego

Instalacja hydrauliczna dla podestu roboczego

	
	

	11
	Osprzęt
	· Podest roboczy z niezależnym panelem sterowania z poziomu podestu, przy jednoczesnym odcięciu sterowania maszyną z kabiny operatora                                                            - nośność kosza min. 300kg                                 - szerokość podestu roboczego min. 2000mm

· Widły z nośnikiem długość minimum 1200 mm – szt. 2

· Łyżka o pojemności minimum 2,5 m3
	
	

	12
	Symbole i oznaczenia
	Opisy - w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE

	
	

	13
	Malowanie
	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich. Kolor standardowo stosowany przez producenta

	
	

	14
	Wymagania dodatkowe
	Zamawiający będzie monitorował parametry pracy maszyny w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej i będzie wymagał od Wykonawcy wyrażenia zgody na montaż takiej instalacji dostarczonej przez Zamawiającego bez utraty gwarancji jakości.
Zamawiający zastrzega możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości

	
	

	15
	Wymagane dokumenty
	· Świadectwo zgodności CE,

· Katalog części zamiennych (wersja papierowa i elektroniczna)

· Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi (DTR),

· Rejestracja w UDT wraz z osprzętem (jeżeli dotyczy)
	
	

	16
	Gwarancja i usługi serwisowe
	· Gwarancja jakości ………………dni                                    (nie mniej niż 364 dni)

· Adres serwisu ……………………………………… (kraj, kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, nr telefonu, faks, adres e-mail)
	
	

	II
	Ładowarka kołowa przegubowa


	1
	Parametry robocze
	Wysokość podnoszenia do sworznia obrotu łyżki - minimum 3,0 m
Masa całkowita maksymalnie 5,9 Mg
Udźwig nominalny minimum 3,8 Mg

	
	

	2
	Układ napędowy
	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem

Chłodzony cieczą

Moc minimum 45 kW

4x4

Pojemność silnika maksymalnie 3,5 dm3
norma emisji spalin co najmniej UE Stage IIIA

Napęd hydrostatyczny
Gwarancja rozruchu przy temperaturze minus 15 oC

	
	

	3
	Układ jezdny
	Hydrauliczny

Pełna blokada mechanizmu różnicowego na obu osiach, z możliwością sterowania przez operatora podczas pracy


	
	

	4
	Skrzynia biegów
	Automatyczna, bezstopniowa


	
	

	5
	Układ hydrauliczny
	Automatycznego poziomowania wideł podczas podnoszenia

Sterowanie wszystkimi funkcjami hydraulicznymi maszyny za pomocą "joysticka"

	
	

	6
	Układ hamulcowy
	Hamulec zasadniczy hydrauliczny działający na wszystkie koła lub na wał napędowy

Hamulec postojowy działający na wszystkie koła lub na wał napędowy

	
	

	7
	Kabina
	Oszklona z zapewnieniem widoczności na cztery strony

Poziom dźwięku wewnątrz kabiny maksymalnie 80 dB

Szyby bezpieczne

Wycieraczki i spryskiwacze na przedniej i tylnej szybie,

Filtr kabinowy

Ogrzewanie lub klimatyzacja,

Siedzisko operatora – amortyzowane pneumatycznie lub mechanicznie, z pasem bezpieczeństwa 

Lusterka zewnętrzne z prawej i lewej strony, Oświetlenie kabiny

Gniazdo 12 V

Światło ostrzegawcze (kogut) na dachu kabiny

Spełniająca normy ROPS i FOPS

Wysokość maszyny nie przekraczająca 2500mm

	
	

	8
	Wyposażenie
	Pełne oświetlenie drogowe zgodne z przepisami ruchu drogowego i oświetlenie robocze z przodu i tyłu maszyny
Światło ostrzegawcze typu „kogut”
Licznik godzin pracy silnika

Błotniki na przednich i tylnych kołach

Apteczka

Gaśnica

Trójkąt ostrzegawczy 

Podstawowy zestaw narzędziowy 

Radio

Sygnał dźwiękowy przy jeździe tyłem
Szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne do zmiany osprzętów
Instalacja hydrauliczna dla łyżki typu „krokodyl”

	
	

	9
	Osprzęt
	· Widły z nośnikiem długość minimum 1200 mm – szt. 2

· Łyżka o pojemności minimum 1,0 m3i minimalnej szerokości 1800 mm

· Łyżka typu „krokodyl”
	
	

	10
	Symbole i oznaczenia
	Opisy - w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE

	
	

	11
	Malowanie
	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich. Kolor standardowo stosowany przez producenta

	
	

	12
	Wymagania dodatkowe
	Zamawiający będzie monitorował parametry pracy maszyny w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej i będzie wymagał od Wykonawcy wyrażenia zgody na montaż takiej instalacji dostarczonej przez Zamawiającego bez utraty gwarancji jakości. Zamawiający zastrzega możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości

	
	

	13
	Wymagane dokumenty
	· Świadectwo zgodności CE,

· Katalog części zamiennych (wersja papierowa i elektroniczna)

· Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi (DTR),

· Rejestracja w UDT wraz z osprzętem (jeżeli dotyczy)


	
	

	14
	Gwarancja i usługi serwisowe
	· Gwarancja jakości ………………dni                                    (nie mniej niż 364 dni)

· Adres serwisu ……………………………………… (kraj, kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, nr telefonu, faks, adres e-mail)
	
	

	Zamówienie częściowe
	część 2 – Dostawa wózka widłowego z oprzyrządowaniem

	I
	Wózek widłowy

	1
	Udźwig
	Minimum 2,0 Mg

	
	

	2
	Układ napędowy
	Silnik wysokoprężny

O mocy minimum 34 kW
Elektryczny rozrusznik

Norma emisji spalin co najmniej UE Stage IIIA
Gwarancja rozruchu przy temperaturze minus 15oC

	
	

	3
	Wysokość podnoszenia
	Minimum 3,3 m

Wysokość masztu w stanie złożonym maksymalnie 2,25 m

	
	

	4
	Skrzynia biegów
	Przekładnia dwubiegowa 

Automatyczna z opcją automatycznego wyhamowania wózka po zwolnieniu pedału przyspieszenia

	
	

	5
	Układ jezdny
	Czterokołowy

Ogumienie wózka: pneumatyczne, radialne

	
	

	6
	Hamulce
	Wielotarczowe „mokre” zanurzone w oleju

	
	

	7
	Kabina
	Zamknięta

Oszklona z zapewnieniem widoczności na cztery strony

Poziom dźwięku wewnątrz kabiny maksymalnie 80 dB

Szyby bezpieczne

Wycieraczki na przedniej i tylnej szybie,

Ogrzewanie

Siedzisko operatora – zawieszenie w sposób tłumiący drgania

Lusterka zewnętrzne z prawej i lewej strony,

	
	

	8
	Zabezpieczenia
	Chłodnica przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach, odporna na zapychanie z radiatorem o profilu prostokątnym

Możliwość ograniczenia prędkości jazdy bez wpływu na prędkość ruchów roboczych

System przeciwdziałający niekontrolowanemu staczaniu się wózka na pochyłościach

Dodatkowa osłona od spodu wózka przedziału skrzyni biegów i silnika

FOPS

	
	

	9
	Wyposażenie dodatkowe
	Górny wydech spalin

Oświetlenie robocze minimum 2 reflektory na przód i 2 reflektory na tył,

Światło ostrzegawcze (kogut) na dachu kabiny

Światło stop, cofania, kierunkowskazy

Licznik godzin pracy silnika

Radio z odtwarzaczem CD

Sygnał dźwiękowy przy jeździe tyłem

	
	

	10
	Osprzęt
	Widły z nośnikiem o długości minimum 1100mm   – szt. 2

Przesuw boczny wideł

Krata ochronna ładunku 

	
	

	11
	Symbole i oznaczenia
	Opisy - w języku polskim lub graficzne według standardowych oznaczeń UE

	
	

	12
	Malowanie
	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe i powierzchnie zamknięte mają być

przygotowane i wykończone zgodnie z technologią producenta zabezpieczeń antykorozyjnych i powłok malarskich.

Kolor standardowo stosowany przez producenta

	
	

	13
	Wymagania dodatkowe
	Zamawiający będzie monitorował parametry pracy

maszyny w oparciu o system nawigacji satelitarnej GPS wraz z sondą ultradźwiękową przy użyciu platformy internetowej i będzie wymagał od Wykonawcy wyrażenia zgody na montaż takiej instalacji dostarczonej przez Zamawiającego bez utraty gwarancji jakości.

Zamawiający zastrzega możliwość malowania lub oklejenia maszyny logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości


	
	

	14
	Wymagane dokumenty
	· Świadectwo zgodności CE,

· Katalog części zamiennych (wersja papierowa i elektroniczna)

· Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi (DTR)

· Rejestracja w UDT 
· 
	
	

	15
	Gwarancja i usługi serwisowe
	· Gwarancja jakości ………………dni                                    (nie mniej niż 364 dni)

· Adres serwisu ……………………………………… (kraj, kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, nr telefonu, faks, adres e-mail)

	
	


PODPIS:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i data

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Załącznik do Umowy nr 1             Wzór gwarancji jakości
GWARANCJA JAKOŚCI
maszyny/urządzenia …………………………………..
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dostawa maszyn i urządzeń w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu                      pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”
	Znak Sprawy: ZP/POIS.02.01.00-00-005/09/03/2014
	


1. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o.

Stary Las 9

83-200 Starogard Gdański
Polska
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
1.  Okres gwarancji jakości na maszynę/urządzenie ………………………. i części zamienne będące przedmiotem zamówienia w ramach postępowania przetargowego na: Dostawa maszyn i urządzeń w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” wynosi ……………….od daty protokolarnego Odbioru przedmiotu zamówienia, nie mniej jednak niż  364 dni.
2.  Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
3.  Wykonawca/Gwarant gwarantuje w ramach Dostaw przedmiotu zamówienia dostarczenie Zamawiającemu urządzenia/maszyny nowej, nie używanej, zgodnej ze standardami najlepszych dostępnych technik BAT.
4.  Wykonawca gwarantuje Dostawę maszyny/urządzenia wyprodukowanego w terminie do 100 dni, przed dniem, w którym Dostawa została wykonana.
5.  Wykonawca/Gwarant gwarantuje, że wszystkie dostarczone maszyny/urządzenia i części zamienne są/będą wolne od wad wynikających z projektowania, zastosowanych materiałów i jakości wykonania.
6.  Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:
1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady i/lub usterki w okresie gwarancji jakości i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest powiadomić (listownie i/lub faksem i/lub e-mailem) Wykonawcę/Gwaranta o fakcie jej wystąpienia (wykrycia).
2) Wykonawca gwarantuje podjęcie działań zmierzających do usunięcia usterki i/lub wady w Miejscu Dostawy w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania powiadomienia Zamawiającego
3) Wystąpienie wady i/lub usterki stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Wykonawca gwarantuje wyznaczenie pożądanego terminu na usunięcie wad i/lub usterek w czasie nie dłuższym niż 14 dni. 
4) Wykonawca/Gwarant podstawi maszynę/urządzenie zastępcze na wypadek niemożności usunięcia usterki i/lub wady w terminie od 14 do 56 dni od daty otrzymania powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu wady i/lub usterki.
5) Wykonawca/Gwarant wymieni maszynę/urządzenie na nowe w przypadku niemożności usunięcia usterki i/lub wady w terminie 56 dni od daty otrzymania powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu wady i/lub usterki.
6) Wykonawca/Gwarant wymieni maszynę/urządzenie na nowe w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi tej samej wady i/lub usterki powtarzającej się trzykrotnie.
7) Wykonawca/Gwarant usunie wady i/lub usterki bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 14 dni.
8) Gwarancja obejmuje wszelkie wady i/lub usterki powstałe wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa, nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.
9) Wykonawca/Gwarant przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i naprawy dostarczonej maszyny/urządzenia, gwarantuje dostawę materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem opon, paliwa i płynów do spryskiwaczy szyb) i części zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw gwarancyjnych i przeglądów serwisowych i ponosić będzie koszty takich zobowiązań.
10) Gwarancja dla dostarczonej maszyny/urządzenia i części zamiennych nie obejmuje    roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:

a. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,
b. obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi
c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub inne nieupoważnione osoby,
d. uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),
e. uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją maszyny/urządzenia, przekroczenia podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
7.  Wykonawcy/Gwaranta, w okresie gwarancji i rękojmi gwarantuje usunięcie usterek powstałych z winy Zamawiającego na koszt Zamawiającego.
PODPIS:
	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	 Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 
i data

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





























� Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.





� Wykonawca zakreśla odpowiedni kwadrat, w przypadku braku zakreślenia jakiegokolwiek kwadratu dla zamówienia częściowego wymienionego w ust 4 pkt 1) lit a) – h) Zamawiający uzna, że oferta danego zamówienia częściowego  nie dotyczy.


� Wykonawca wypełnia wiersze tabeli, które dotyczą oferowanych przez Wykonawcę zamówień częściowych.


� Wykonawca wypełnia wiersze tabeli, które dotyczą oferowanych przez Wykonawcę zamówień częściowych.


� Wykonawca usuwa niepotrzebne. 


� Wykonawca usuwa niepotrzebne.


� Wykonawca usuwa niepotrzebne.


� Wypełnia Wykonawca.


� Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.


� Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.


� Dla świadczeń usług okresowych lub ciągłych (Dz. U. 2013 r, poz. 907)


� Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.


� Przedmiot i opis wykonanych dostaw powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę 


spełnienia warunków określonych w SIWZ


� Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.


�Wykonawca wypełnia tabelę poniżej odpowiednio dla zakresu świadczonych dostaw i wypełnia taką tabelę osobno dla każdej/go maszyny i/lub urządzenia wchodzącego w skład Przedmiotu Zamówienia, z wykazaniem minimum wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego dla maszyny i/lub urządzenia opisanych w pkt. 8 Opisu Przedmiotu Zamówienia niniejszej SIWZ.





Dostawa maszyn i urządzeń w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

