Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY


Wykonawca[footnoteRef:1]:…………………………………………………………………………………………… [1: W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców, lub każdy z Wykonawców tworzących konsorcjum.
2 wypełnić część/ części w zakresie której składana jest oferta] 


Adres:……………………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………………………………………………………………....

Fax ……………………………………………………………………………………………………….

e-mail ……………………………………………………………………………………………………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP:……………………………………..

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: .................………………………………….


1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Doposażenie ZUOK „Stary Las” w urządzenia na potrzeby kompostowni” oferujemy wykonanie zamówienia: 


	w zakresie części I zamówienia2):
Dostawa mobilnego przesiewacza gwiaździstego



na następujących zasadach:

1) cena ofertowa wynosi:
netto: …………………….zł 
podatek VAT: …..% 
brutto: ............................. zł 
(słownie brutto: ...................................................................................................);
2) realizacji zamówienia w terminie do: 56 dni/ 70 dni/ 84 dni/ 98 dni/ 112 tygodni/ 126 dni* (* zaznaczyć właściwe) od daty podpisania umowy; 
3) okres gwarancji: 24 miesiące/ 26 miesięcy/ 28 miesięcy/ 30 miesięcy/ 32 miesiące/        34 miesiące/36 miesięcy* (* zaznaczyć właściwe) od daty odbioru przedmiotu  zamówienia;
4) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie posiadał parametry opisane                        w załączonym do oferty Formularzu parametrów wymaganych, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a do Formularza oferty.

5) Oświadczamy, że oferowany parametr techniczny, dodatkowo oceniany, jest następujący:
	Lp.
	Parametr oceniany
	Ocena punktowa
	Wpisać TAK/NIE

	1
	2
	3
	4

	1.
	Wysokość krawędzi zasypowej zbiornika 
≤ 2 600 mm
	Tak - 10pkt
Nie - 0 pkt
	




	w zakresie części II zamówienia:
Dostawa rozdrabniacza mobilnego wolnoobrotowego



na następujących zasadach:

1) cena ofertowa wynosi:
netto: …………………….zł 
podatek VAT: …..% 
brutto: ............................. zł 
(słownie brutto: ................................................................................................);
2) realizacji zamówienia w terminie do: 56 dni/ 70 dni/ 84 dni/ 98 dni/ 112 dni/ 126 dni*      (* zaznaczyć właściwe) od daty podpisania umowy; 
3) okres gwarancji: 24 miesiące/ 26 miesięcy/ 28 miesięcy/ 30 miesięcy/ 32 miesiące/        34 miesiące/ 36 miesięcy* (* zaznaczyć właściwe) od daty odbioru przedmiotu  zamówienia;
4) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie posiadał parametry opisane                        w załączonym do oferty Formularzu parametrów wymaganych, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1b do Formularza oferty.
5) Oświadczamy, że oferowane parametry techniczne, dodatkowo oceniane, są następujące:
	Lp.
	Parametr oceniany
	Ocena punktowa
	Wpisać TAK/NIE

	1
	2
	3
	4

	1.
	Wysokość krawędzi zasypowej zbiornika 
≤ 2 600 mm
	Tak - 10pkt
Nie - 0 pkt
	

	2.
	System szybkiej wymiany sita
	Tak - 10pkt
Nie - 0 pkt
	



2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

3. [bookmark: _GoBack]Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 30 czerwca      2021 r.

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz złożymy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

6. Oświadczamy, że nasza oferta[footnoteRef:2]: [2:  Właściwe zakreślić krzyżykiem.] 

· Nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
· Zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

7. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
	Lp.
	Firma podwykonawcy[footnoteRef:3] [3:  Nazwę podwykonawcy należy wskazać jeżeli jest wiadoma w chwili składania oferty. Zakres zamówienia oraz wartość lub procentowy udział w realizacji zamówienia należy wskazać w każdym przypadku zamiaru powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.] 

	Część zamówienia 
	Wartość/procentowy udział w realizacji zamówienia

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	



8. Oświadczamy, że wybór naszej oferty4:
· nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.           z 2020 r. poz. 106 ze zm.)
· będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.                        z 2020 r. poz. 106 ze zm.). W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:
	Lp.
	Nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego
	Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku
	Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	



9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[footnoteRef:4] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[footnoteRef:5]. [4:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).]  [5:  W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (Zamawiający zaleca w takiej sytuacji usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).] 

10. Rodzaj Wykonawcy składającego ofertę:
· mikroprzedsiębiorstwo*
· małe przedsiębiorstwo*
· średnie przedsiębiorstwo*[footnoteRef:6] [6: * W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  ( (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1292 z późn. zm.)] 

· jednoosobowa działalność gospodarcza
· osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
· inny rodzaj.

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są (wymienić):
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. ……………………………………………………………
5. ……………………………………………………………
6. ……………………………………………………………
7. ……………………………………………………………



Data, miejscowość oraz podpis(-y):
















      Załącznik nr 1a do Formularza oferty

	Mobilny przesiewacz gwiaździsty
	Producent …….......................
Model  ……………………

	
Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego

	Wielkości oferowane przez Wykonawcę 1)

	Wymagania podstawowe:


	1.
	Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r.
	tak/nie*

	2.
	maszyna separuje na trzy frakcje o minimalnej wydajności eksploatacyjnej 20 Mg/h mierzonej dla kompostu o wilgotności min. 50%

	tak/nie*

	Maszyna mobilna:


	3.
	Przystosowanie do transportu na duże odległości 
	1)

	Pojazdem typu hakowiec: zabudowana w  ramie wykonanej zgodnie z normą DIN 30722, wyposażonej w dwie rolki podporowe oraz 
zaczep hakowy na wysokości 1 570 mm;
	tak/nie*

	
	
	
	Masa urządzenia gotowego do pracy max. 11 Mg
	……….

	
	
	lub

	
	
	2)
	Wykonanie jako przyczepa (sprzęg oczkowy  D 50 mm) lub naczepa (sprzęg siodłowy), wyposażona   w ABS
	tak/nie*

	
	
	
	Dopuszczalna masa całkowita  max. 24 Mg
	……….

	Wymiary transportowe:


	4.
	Długość max. 11 500 mm
	……….

	5.
	Szerokość max. 2 550 mm

	……….

	6.
	Wysokość max. 4 000 mm

	……….

	Napęd maszyny:


	7.
	Napęd główny podzespołów urządzenia: elektryczny lub hydrauliczny

	
……….

	8.
	Całkowita wartość mocy zainstalowanej max. 100 kW

	
……….

	9.
	Zasilenie sita bezpośrednio z generatora energii elektrycznej będącego na wyposażeniu maszyny jako integralny element, z opcją zasilania z lokalnej sieci elektrycznej nN
	tak/nie*

	10.
	Wysokoprężny generator prądu o mocy adekwatnej do całkowitej mocy zainstalowanej, spełniający wymogi normy EU w zakresie emisji spalin – min. EU Stage V
	tak/nie*

	11.
	Zabezpieczenie umożliwiające wyłącznie silnika generatora przy jego przeciążeniu
	tak/nie*

	12.
	Zbiornik paliwa min. 80 litrów
	
……….

	13.
	Agregat hydrauliczny do realizacji napędów liniowych (składanie                         i rozkładanie przenośników taśmowych), napęd: silnik elektryczny
	tak/nie*

	14.
	Pulpit sterowniczy umożliwiający sterowanie funkcjami przesiewacza przy pomocy przełączników i potencjometrów z funkcją licznika przepracowanych godzin
	tak/nie*

	15.
	Maszyna wyposażona we wyłączniki awaryjne zgodnie z wiedzą                           i doświadczeniem producenta, w miejscach łatwo dostępnych
	tak/nie*

	Zasobnik:


	16.
	Pojemnik zbiornika – min 3,0 m3

	……….

	17.
	Wysokość zasypowa (wysokość krawędzi zasypowej) – max.  3 500 mm

	……….

	18.
	Szerokość zasypowa min. 3 000 mm

	……….

	19.
	Głębokość załadowcza min. 500 mm

	……….

	20.
	Zasobnik wyposażony w przenośnik podający zgarniakowo-łańcuchowy lub gumowy ze zabierakami o szerokości roboczej min. 1 000 mm o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym.
	tak/nie*


	21.
	Płynna regulacja prędkości przenośnika realizowana z panelu sterowniczego
	tak/nie*

	22.
	Zasobnik wyposażony w obrotową rolkę rozściełającą materiał przed podaniem na górny pokład przesiewający

	tak/nie*


	23.
	Podwyższona burta boczna zasobnika
	tak/nie*


	Pokłady przesiewające:


	Pokład przesiewający frakcja gruba


	24.

	Długość pokładu min. 2 300 mm
	
……….

	25.

	Szerokość pokładu min. 800 mm
	
……….

	26.
	Powierzchnia przesiewania min. 2,0 m2

	
……….

	27.
	Wałki z gwiazdami łożyskowymi (szczelne łożyska toczne, niewymagające okresowego smarowania lub wyposażone w system centralnego smarowania)

	tak/nie*


	28.
	Gwiazdy wykonane z gumy lub elastycznego tworzywa sztucznego, zapewniającego odporność na uszkodzenia mechaniczne

	tak/nie*


	29.
	Skuteczny system czyszczący umożliwiający przesiewanie kompostu               o wilgotności powyżej 50% - każda z gwiazd wyposażona w element czyszczący
	tak/nie*


	30.
	Pokład przystosowany do rozdziału materiału wsadowego na frakcje     0-80 mm i  ˃80 mm
	tak/nie*


	31. 
	Płynna regulacja przesiewanego asortymentu od wymiaru 80 mm, min.         +/- 10%
	tak/nie*


	32.
	Napęd elektryczny z płynną regulacją prędkości obrotowej, za pośrednictwem falownika lub hydrauliczny
	tak/nie*


	Pokład przesiewający frakcja drobna


	33.
	Długość pokładu min. 4 000 mm

	……….

	34.
	Szerokość pokładu min. 800 mm

	
	
……….

	35.
	Powierzchnia przesiewania min. 3,8 m2
	
……….

	36.
	Wałki z gwiazdami  łożyskowe (szczelne łożyska toczne, niewymagające okresowego smarowania lub wyposażone w system centralnego smarowania)
	tak/nie*


	37.
	Gwiazdy wykonane z gumy lub elastycznego tworzywa sztucznego zapewniającego odporność na uszkodzenia mechaniczne
	tak/nie*


	38.
	Skuteczny system czyszczący umożliwiający przesiewanie kompostu               o wilgotności powyżej 50% - każda z gwiazd wyposażona w element czyszczący
	tak/nie*


	39.
	Podkład przystosowany do rozdziału materiału wsadowego na frakcje   0-20 mm i  ˃20 mm
	tak/nie*


	40.
	Płynna regulacja przesiewanego asortymentu od wymiaru 20 mm, min.          +/- 20%
	tak/nie*


	41.
	Napęd elektryczny z płynną regulacja prędkości obrotowej za pośrednictwem falownika lub hydrauliczny
	tak/nie*


	Przenośniki:


	Przenośnik wyrzutowy frakcji drobnej


	42.

	Napęd elektryczny lub hydrauliczny
	
……….

	43.
	Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie wraz z hydraulicznym ustawieniem nachylenia przenośnika
	tak/nie*


	44.

	Prędkość posuwu taśmy stała
	tak/nie*


	45.
	Długość całkowita min. 5 500 mm
	……….

	46.

	Szerokość min. 600 mm
	
……….

	47.

	Wysokość zrzutu min. 2 300 mm
	
……….

	48.

	Taśma gumowa, gładka, olejoodporna
	tak/nie*

	Przenośnik wyrzutowy frakcji średniej


	49.
	Napęd elektryczny lub hydrauliczny

	
……….

	50.
	Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie wraz z hydraulicznym ustawieniem nachylenia przenośnika
	tak/nie*

	51.
	Prędkość posuwu taśmy stała

	tak/nie*

	52.
	Długość całkowita min. 4 500 mm

	……….

	53.
	Szerokość min. 1 000 mm

	……….

	54.
	Wysokość zrzutu min. 2 300 mm

	……….

	55.

	Taśma gumowa, pofilowana, olejoodporna
	tak/nie*

	Przenośnik zbierający frakcję średnią zainstalowany bezpośrednio pod górnym pokładem przesiewającym


	56.
	Napęd poprzez silnik elektryczny lub hydrauliczny

	tak/nie*

	57.
	Taśma gumowa, gładka, olejoodporna

	tak/nie*

	Przenośnik zbierający frakcję drobną zainstalowany bezpośrednio pod dolnym pokładem przesiewającym


	58.
	Napęd poprzez silnik elektryczny lub hydrauliczny

	tak/nie*

	59.
	Taśma gumowa, gładka, olejoodporna

	tak/nie*



1)	Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość  parametrów    technicznych oferowanej maszyny
*) 	niewłaściwe skreślić
	


Data, miejscowość oraz podpis(-y):

























      Załącznik nr 1b do Formularza oferty

	Rozdrabniacz mobilny wolnoobrotowy
	Producent …….......................
Model  ……………………

	
Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego


	Wielkości oferowane przez Wykonawcę 1)

	Wymagania podstawowe:


	1.
	Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r.
	tak/nie*

	2.
	Maszyna przystosowana do rozdrabniania odpadów zielonych, biodegradowalnych, materiału strukturalnego.
Wymagana wydajności wydajność przy rozdrabnianiu odpadów biodegradowalnych o gęstości 600 kg/m3:
a) min 30 t/h w przypadku rozdrabniania zgrubnego (250 mm);
b) min 10 t/h w przypadku rozdrabniania dokładnego (80 mm).
	tak/nie*

	Maszyna mobilna:


	3.
	Przystosowanie do transportu na duże odległości 
	1)

	Pojazdem typu hakowiec: zabudowana w  ramie wykonanej zgodnie z normą DIN 30722, wyposażonej w dwie rolki podporowe oraz 
zaczep hakowy na wysokości 1 570 mm;
	tak/nie*

	
	
	
	Masa urządzenia gotowego do pracy max.  23 Mg
	……….

	
	
	lub

	
	
	2)
	Wykonanie jako przyczepa (sprzęg oczkowy  D 50 mm) lub naczepa (sprzęg siodłowy), 
wyposażona w ABS
	tak/nie*

	
	
	
	Dopuszczalna masa całkowita  max. 27 Mg dla wykonania jako przyczepa i max. 32 Mg dla wykonania jako naczepa
	……….

	Wymiary transportowe:


	4.
	Długość max. 9 120 mm
	……….

	5.
	Szerokość max. 2 550 mm

	……….

	6.
	Wysokość max. 3 360 mm

	……….

	Napęd maszyny:


	7.
	Napęd: silnik wysokoprężny o mocy min. 250 kW

	
……….

	8.
	Norma emisji spalin: min EUROMOT V
	tak/nie*

	9.
	Zbiornik paliwa min. 450 litrów
	
……….

	10.
	Zespół napędowy zbudowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych
	tak/nie*

	11.
	Urządzenie wyposażone w system powodujący wyłączenie przy jego obciążeniu
	tak/nie*

	12.
	Maszyna wyposażona w wyłączniki awaryjne w newralgicznych jej punktach

	tak/nie*

	Komora rozdrabniająca:


	13.
	Wyposażona w co najmniej jeden wał rozdrabniający oraz co najmniej jeden grzebień rozdrabniający
	
……….

	14.
	Wysokość krawędzi zasypowej zbiornika max. 3 500 mm
	
……….

	15.
	Szerokość załadunku min. 3 000 mm
	
……….

	16.
	Sposób rozdrabniania materiału: wał-grzebień
	tak/nie*


	17.
	Wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż osi maszyny
	tak/nie*


	Wał rozdrabniający:


	18.

	Długość wału min. 2 700 mm
	
……….

	19.

	Średnica wału min. 600 mm
	
……….

	20.
	Prędkość obrotowa podczas pracy płynne regulowana w zakresie do 30 obrotów/min.
	tak/nie*


	21.
	Wały wyposażone w system automatycznego rewersu - również podczas pracy pod obciążeniem
	tak/nie*


	22.
	Wyposażony w wymienne noże rozdrabniające mocowane do wału za pomocą elementów rozłącznych (za pomocą śrub)
	tak/nie*


	23.
	Liczba noży na wale min. 40 szt.
	
……….

	24.
	Przeniesienie napędu na wał za pomocą układu hydrostatycznego                         z przekładnią planetarną lub za pośrednictwem przekładni mechanicznej           z zabezpieczeniem przeciążeniowym
	tak/nie*


	25.
	Zestaw wskaźników zawierający co najmniej wskaźnik: stanu paliwa, liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczba przepracowanych godzin dziennie,  prędkość obrotowa wału, wybranego programu pracy, informacji o błędach i usterkach z możliwością zdalnego monitorowania urządzenia
	tak/nie*


	Przenośniki:


	Przenośnik dolny umieszczony pod wałem rozdrabniającym:


	26.
	Długość min. 3 000 mm

	……….

	27.
	Szerokość min. 1 000 mm

	……….

	28.
	Możliwość włączenia rewersu taśmy w czasie pracy maszyny
	tak/nie*


	Przenośnik tylny:


	29.
	Długość min. 5 000 mm
	
……….

	30.
	Szerokość min. 1 000 mm
	
……….

	31.
	Rodzaj taśmy podajnika: z żebrami poprzecznymi do osi podajnika lub typu „chevron” w celu łatwego transportu materiału na pryzmę
	tak/nie*


	32.
	Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie

	tak/nie*

	Inne wymagania:


	33.
	Maszyna przystosowana do pracy z magnetycznym separatorem nadtaśmowym z napędem hydraulicznym
	tak/nie*

	34.
	Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby postronne, nieupoważnione do obsługi
	tak/nie*




1)	Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość  parametrów    technicznych oferowanej maszyny
*) 	niewłaściwe skreślić



Data, miejscowość oraz podpis(-y):

