Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY


Wykonawca[footnoteRef:1]:…………………………………………………………………………………………… [1: W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców, lub każdy z Wykonawców tworzących konsorcjum.
2 wypełnić część/ części w zakresie której składana jest oferta] 


Adres:……………………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………………………………………………………………………....

Fax ……………………………………………………………………………………………………….

e-mail ……………………………………………………………………………………………………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP:……………………………………..

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: .................………………………………….


1. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn. „Doposażenie ZUOK „Stary Las” w urządzenia na potrzeby kompostowni” oferujemy wykonanie zamówienia: 


	w zakresie części I zamówienia2):
Dostawa mobilnego przesiewacza gwiaździstego



na następujących zasadach:

1) cena ofertowa wynosi:
netto: …………………….zł 
podatek VAT: …..% 
brutto: ............................. zł 
(słownie brutto: ...................................................................................................);
2) [bookmark: _GoBack]realizacji zamówienia w terminie do: 56 dni/ 70 dni/ 84 dni/ 98 dni/ 112 dni/ 126 dni*       (* zaznaczyć właściwe) od daty podpisania umowy; 
3) okres gwarancji: 24 miesiące/ 26 miesięcy/ 28 miesięcy/ 30 miesięcy/ 32 miesiące/        34 miesiące/36 miesięcy* (* zaznaczyć właściwe) od daty odbioru przedmiotu  zamówienia;
4) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie posiadał parametry opisane                        w załączonym do oferty Formularzu parametrów wymaganych, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a do Formularza oferty.

5) Oświadczamy, że oferowany parametr techniczny, dodatkowo oceniany, jest następujący:
	Lp.
	Parametr oceniany
	Ocena punktowa
	Wpisać TAK/NIE

	1
	2
	3
	4

	1.
	Wysokość krawędzi zasypowej zbiornika 
≤ 2 600 mm
	Tak - 10pkt
Nie - 0 pkt
	




	w zakresie części II zamówienia:
Dostawa rozdrabniacza mobilnego wolnoobrotowego



na następujących zasadach:

1) cena ofertowa wynosi:
netto: …………………….zł 
podatek VAT: …..% 
brutto: ............................. zł 
(słownie brutto: ................................................................................................);
2) realizacji zamówienia w terminie do: 56 dni/ 70 dni/ 84 dni/ 98 dni/ 112 dni/ 126 dni*      (* zaznaczyć właściwe) od daty podpisania umowy; 
3) okres gwarancji: 24 miesiące/ 26 miesięcy/ 28 miesięcy/ 30 miesięcy/ 32 miesiące/        34 miesiące/ 36 miesięcy* (* zaznaczyć właściwe) od daty odbioru przedmiotu  zamówienia;
4) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie posiadał parametry opisane                        w załączonym do oferty Formularzu parametrów wymaganych, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1b do Formularza oferty.
5) Oświadczamy, że oferowane parametry techniczne, dodatkowo oceniane, są następujące:
	Lp.
	Parametr oceniany
	Ocena punktowa
	Wpisać TAK/NIE

	1
	2
	3
	4

	1.
	Wysokość krawędzi zasypowej zbiornika 
≤ 2 600 mm
	Tak - 10pkt
Nie - 0 pkt
	

	2.
	System szybkiej wymiany sita
	Tak - 10pkt
Nie - 0 pkt
	



2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 30 czerwca      2021 r.

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz złożymy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

6. Oświadczamy, że nasza oferta[footnoteRef:2]: [2:  Właściwe zakreślić krzyżykiem.] 

· Nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
· Zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

7. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
	Lp.
	Firma podwykonawcy[footnoteRef:3] [3:  Nazwę podwykonawcy należy wskazać jeżeli jest wiadoma w chwili składania oferty. Zakres zamówienia oraz wartość lub procentowy udział w realizacji zamówienia należy wskazać w każdym przypadku zamiaru powierzenia realizacji części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.] 

	Część zamówienia 
	Wartość/procentowy udział w realizacji zamówienia

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	



8. Oświadczamy, że wybór naszej oferty4:
· nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.           z 2020 r. poz. 106 ze zm.)
· będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.                        z 2020 r. poz. 106 ze zm.). W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku:
	Lp.
	Nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego
	Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku
	Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	



9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[footnoteRef:4] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[footnoteRef:5]. [4:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).]  [5:  W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (Zamawiający zaleca w takiej sytuacji usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).] 

10. Rodzaj Wykonawcy składającego ofertę:
· mikroprzedsiębiorstwo*
· małe przedsiębiorstwo*
· średnie przedsiębiorstwo*[footnoteRef:6] [6: * W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  ( (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1292 z późn. zm.)] 

· jednoosobowa działalność gospodarcza
· osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
· inny rodzaj.

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są (wymienić):
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. ……………………………………………………………
5. ……………………………………………………………
6. ……………………………………………………………
7. ……………………………………………………………



Data, miejscowość oraz podpis(-y):
















      Załącznik nr 1a do Formularza oferty

	Mobilny przesiewacz gwiaździsty
	Producent …….......................
Model  ……………………

	
Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego

	Wielkości oferowane przez Wykonawcę 1)

	Wymagania podstawowe:


	1.
	Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r.
	tak/nie*

	2.
	maszyna separuje na trzy frakcje o minimalnej wydajności eksploatacyjnej 20 Mg/h mierzonej dla kompostu o wilgotności min. 50%

	tak/nie*

	Maszyna mobilna:


	3.
	Przystosowanie do transportu na duże odległości 
	1)

	Pojazdem typu hakowiec: zabudowana w  ramie wykonanej zgodnie z normą DIN 30722, wyposażonej w dwie rolki podporowe oraz 
zaczep hakowy na wysokości 1 570 mm;
	tak/nie*

	
	
	
	Masa urządzenia gotowego do pracy max. 11 Mg
	……….

	
	
	lub

	
	
	2)
	Wykonanie jako przyczepa (sprzęg oczkowy  D 50 mm) lub naczepa (sprzęg siodłowy), wyposażona   w ABS
	tak/nie*

	
	
	
	Dopuszczalna masa całkowita  max. 24 Mg
	……….

	Wymiary transportowe:


	4.
	Długość max. 11 500 mm
	……….

	5.
	Szerokość max. 2 550 mm

	……….

	6.
	Wysokość max. 4 000 mm

	……….

	Napęd maszyny:


	7.
	Napęd główny podzespołów urządzenia: elektryczny lub hydrauliczny

	
……….

	8.
	Całkowita wartość mocy zainstalowanej max. 100 kW

	
……….

	9.
	Zasilenie sita bezpośrednio z generatora energii elektrycznej będącego na wyposażeniu maszyny jako integralny element, z opcją zasilania z lokalnej sieci elektrycznej nN
	tak/nie*

	10.
	Wysokoprężny generator prądu o mocy adekwatnej do całkowitej mocy zainstalowanej, spełniający wymogi normy EU w zakresie emisji spalin – min. EU Stage V
	tak/nie*

	11.
	Zabezpieczenie umożliwiające wyłącznie silnika generatora przy jego przeciążeniu
	tak/nie*

	12.
	Zbiornik paliwa min. 80 litrów
	
……….

	13.
	Agregat hydrauliczny do realizacji napędów liniowych (składanie                         i rozkładanie przenośników taśmowych), napęd: silnik elektryczny
	tak/nie*

	14.
	Pulpit sterowniczy umożliwiający sterowanie funkcjami przesiewacza przy pomocy przełączników i potencjometrów z funkcją licznika przepracowanych godzin
	tak/nie*

	15.
	Maszyna wyposażona we wyłączniki awaryjne zgodnie z wiedzą                           i doświadczeniem producenta, w miejscach łatwo dostępnych
	tak/nie*

	Zasobnik:


	16.
	Pojemnik zbiornika – min 3,0 m3

	……….

	17.
	Wysokość zasypowa (wysokość krawędzi zasypowej) – max.  3 500 mm

	……….

	18.
	Szerokość zasypowa min. 3 000 mm

	……….

	19.
	Głębokość załadowcza min. 500 mm

	……….

	20.
	Zasobnik wyposażony w przenośnik podający zgarniakowo-łańcuchowy lub gumowy ze zabierakami o szerokości roboczej min. 1 000 mm o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym.
	tak/nie*


	21.
	Płynna regulacja prędkości przenośnika realizowana z panelu sterowniczego
	tak/nie*

	22.
	Zasobnik wyposażony w obrotową rolkę rozściełającą materiał przed podaniem na górny pokład przesiewający

	tak/nie*


	23.
	Podwyższona burta boczna zasobnika
	tak/nie*


	Pokłady przesiewające:


	Pokład przesiewający frakcja gruba


	24.

	Długość pokładu min. 2 300 mm
	
……….

	25.

	Szerokość pokładu min. 800 mm
	
……….

	26.
	Powierzchnia przesiewania min. 2,0 m2

	
……….

	27.
	Wałki z gwiazdami łożyskowymi (szczelne łożyska toczne, niewymagające okresowego smarowania lub wyposażone w system centralnego smarowania)

	tak/nie*


	28.
	Gwiazdy wykonane z gumy lub elastycznego tworzywa sztucznego, zapewniającego odporność na uszkodzenia mechaniczne

	tak/nie*


	29.
	Skuteczny system czyszczący umożliwiający przesiewanie kompostu               o wilgotności powyżej 50% - każda z gwiazd wyposażona w element czyszczący
	tak/nie*


	30.
	Pokład przystosowany do rozdziału materiału wsadowego na frakcje     0-80 mm i  ˃80 mm
	tak/nie*


	31. 
	Płynna regulacja przesiewanego asortymentu od wymiaru 80 mm, min.         +/- 10%
	tak/nie*


	32.
	Napęd elektryczny z płynną regulacją prędkości obrotowej, za pośrednictwem falownika lub hydrauliczny
	tak/nie*


	Pokład przesiewający frakcja drobna


	33.
	Długość pokładu min. 4 000 mm

	……….

	34.
	Szerokość pokładu min. 800 mm

	
	
……….

	35.
	Powierzchnia przesiewania min. 3,8 m2
	
……….

	36.
	Wałki z gwiazdami  łożyskowe (szczelne łożyska toczne, niewymagające okresowego smarowania lub wyposażone w system centralnego smarowania)
	tak/nie*


	37.
	Gwiazdy wykonane z gumy lub elastycznego tworzywa sztucznego zapewniającego odporność na uszkodzenia mechaniczne
	tak/nie*


	38.
	Skuteczny system czyszczący umożliwiający przesiewanie kompostu               o wilgotności powyżej 50% - każda z gwiazd wyposażona w element czyszczący
	tak/nie*


	39.
	Podkład przystosowany do rozdziału materiału wsadowego na frakcje   0-20 mm i  ˃20 mm
	tak/nie*


	40.
	Płynna regulacja przesiewanego asortymentu od wymiaru 20 mm, min.          +/- 20%
	tak/nie*


	41.
	Napęd elektryczny z płynną regulacja prędkości obrotowej za pośrednictwem falownika lub hydrauliczny
	tak/nie*


	Przenośniki:


	Przenośnik wyrzutowy frakcji drobnej


	42.

	Napęd elektryczny lub hydrauliczny
	
……….

	43.
	Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie wraz z hydraulicznym ustawieniem nachylenia przenośnika
	tak/nie*


	44.

	Prędkość posuwu taśmy stała
	tak/nie*


	45.
	Długość całkowita min. 5 500 mm
	……….

	46.

	Szerokość min. 600 mm
	
……….

	47.

	Wysokość zrzutu min. 2 300 mm
	
……….

	48.

	Taśma gumowa, gładka, olejoodporna
	tak/nie*

	Przenośnik wyrzutowy frakcji średniej


	49.
	Napęd elektryczny lub hydrauliczny

	
……….

	50.
	Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie wraz z hydraulicznym ustawieniem nachylenia przenośnika
	tak/nie*

	51.
	Prędkość posuwu taśmy stała

	tak/nie*

	52.
	Długość całkowita min. 4 500 mm

	……….

	53.
	Szerokość min. 1 000 mm

	……….

	54.
	Wysokość zrzutu min. 2 300 mm

	……….

	55.

	Taśma gumowa, pofilowana, olejoodporna
	tak/nie*

	Przenośnik zbierający frakcję średnią zainstalowany bezpośrednio pod górnym pokładem przesiewającym


	56.
	Napęd poprzez silnik elektryczny lub hydrauliczny

	tak/nie*

	57.
	Taśma gumowa, gładka, olejoodporna

	tak/nie*

	Przenośnik zbierający frakcję drobną zainstalowany bezpośrednio pod dolnym pokładem przesiewającym


	58.
	Napęd poprzez silnik elektryczny lub hydrauliczny

	tak/nie*

	59.
	Taśma gumowa, gładka, olejoodporna

	tak/nie*



1)	Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość  parametrów    technicznych oferowanej maszyny
*) 	niewłaściwe skreślić
	


Data, miejscowość oraz podpis(-y):

























      Załącznik nr 1b do Formularza oferty

	Rozdrabniacz mobilny wolnoobrotowy
	Producent …….......................
Model  ……………………

	
Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego


	Wielkości oferowane przez Wykonawcę 1)

	Wymagania podstawowe:


	1.
	Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r.
	tak/nie*

	2.
	Maszyna przystosowana do rozdrabniania odpadów zielonych, biodegradowalnych, materiału strukturalnego.
Wymagana wydajności wydajność przy rozdrabnianiu odpadów biodegradowalnych o gęstości 600 kg/m3:
a) min 30 t/h w przypadku rozdrabniania zgrubnego (250 mm);
b) min 10 t/h w przypadku rozdrabniania dokładnego (80 mm).
	tak/nie*

	Maszyna mobilna:


	3.
	Przystosowanie do transportu na duże odległości 
	1)

	Pojazdem typu hakowiec: zabudowana w  ramie wykonanej zgodnie z normą DIN 30722, wyposażonej w dwie rolki podporowe oraz 
zaczep hakowy na wysokości 1 570 mm;
	tak/nie*

	
	
	
	Masa urządzenia gotowego do pracy max.  23 Mg
	……….

	
	
	lub

	
	
	2)
	Wykonanie jako przyczepa (sprzęg oczkowy  D 50 mm) lub naczepa (sprzęg siodłowy), 
wyposażona w ABS
	tak/nie*

	
	
	
	Dopuszczalna masa całkowita  max. 27 Mg dla wykonania jako przyczepa i max. 32 Mg dla wykonania jako naczepa
	……….

	Wymiary transportowe:


	4.
	Długość max. 9 120 mm
	……….

	5.
	Szerokość max. 2 550 mm

	……….

	6.
	Wysokość max. 3 360 mm

	……….

	Napęd maszyny:


	7.
	Napęd: silnik wysokoprężny o mocy min. 250 kW

	
……….

	8.
	Norma emisji spalin: min EUROMOT V
	tak/nie*

	9.
	Zbiornik paliwa min. 450 litrów
	
……….

	10.
	Zespół napędowy zbudowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych
	tak/nie*

	11.
	Urządzenie wyposażone w system powodujący wyłączenie przy jego obciążeniu
	tak/nie*

	12.
	Maszyna wyposażona w wyłączniki awaryjne w newralgicznych jej punktach

	tak/nie*

	Komora rozdrabniająca:


	13.
	Wyposażona w co najmniej jeden wał rozdrabniający oraz co najmniej jeden grzebień rozdrabniający
	
……….

	14.
	Wysokość krawędzi zasypowej zbiornika max. 3 500 mm
	
……….

	15.
	Szerokość załadunku min. 3 000 mm
	
……….

	16.
	Sposób rozdrabniania materiału: wał-grzebień
	tak/nie*


	17.
	Wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż osi maszyny
	tak/nie*


	Wał rozdrabniający:


	18.

	Długość wału min. 2 700 mm
	
……….

	19.

	Średnica wału min. 600 mm
	
……….

	20.
	Prędkość obrotowa podczas pracy płynne regulowana w zakresie do 30 obrotów/min.
	tak/nie*


	21.
	Wały wyposażone w system automatycznego rewersu - również podczas pracy pod obciążeniem
	tak/nie*


	22.
	Wyposażony w wymienne noże rozdrabniające mocowane do wału za pomocą elementów rozłącznych (za pomocą śrub)
	tak/nie*


	23.
	Liczba noży na wale min. 40 szt.
	
……….

	24.
	Przeniesienie napędu na wał za pomocą układu hydrostatycznego                         z przekładnią planetarną lub za pośrednictwem przekładni mechanicznej           z zabezpieczeniem przeciążeniowym
	tak/nie*


	25.
	Zestaw wskaźników zawierający co najmniej wskaźnik: stanu paliwa, liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczba przepracowanych godzin dziennie,  prędkość obrotowa wału, wybranego programu pracy, informacji o błędach i usterkach z możliwością zdalnego monitorowania urządzenia
	tak/nie*


	Przenośniki:


	Przenośnik dolny umieszczony pod wałem rozdrabniającym:


	26.
	Długość min. 3 000 mm

	……….

	27.
	Szerokość min. 1 000 mm

	……….

	28.
	Możliwość włączenia rewersu taśmy w czasie pracy maszyny
	tak/nie*


	Przenośnik tylny:


	29.
	Długość min. 5 000 mm
	
……….

	30.
	Szerokość min. 1 000 mm
	
……….

	31.
	Rodzaj taśmy podajnika: z żebrami poprzecznymi do osi podajnika lub typu „chevron” w celu łatwego transportu materiału na pryzmę
	tak/nie*


	32.
	Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie

	tak/nie*

	Inne wymagania:


	33.
	Maszyna przystosowana do pracy z magnetycznym separatorem nadtaśmowym z napędem hydraulicznym
	tak/nie*

	34.
	Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby postronne, nieupoważnione do obsługi
	tak/nie*




1)	Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość  parametrów    technicznych oferowanej maszyny
*) 	niewłaściwe skreślić



Data, miejscowość oraz podpis(-y):

