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                             Załącznik nr  2a do SWZ



Formularz parametrów wymaganych

	Lp.

	OPIS PARAMETRÓW

	WYMAGANIA
TECHNICZNE/
WARTOŚCI 
WYMAGANE
	DANE TECHNICZNE
(wypełnia Wykonawca)

	PARAMETRY DODATKOWO PUNKTOWANE
(punktacja)

	
I. PRZENOŚNIK REWERSYJNO-BUNKROWY


	1.
	Producent
	Podać
	…………….
	Bez punktacji

	2.
	Typ/Model
	Podać
	…………….
	Bez punktacji

	3.
	Fabrycznie nowe, wyprodukowane     nie wcześniej niż w 2022 r.

	
Podać datę (rok)
	…………….
	Bez punktacji

	4.
	Rodzaj przenośnika 

	 Ślizgowy lub krążnikowo-ślizgowy
	…………….
	Bez punktacji

	5.
	Grubość blach konstrukcji podstawowej 

	Min. 3 mm
	…………….
	Bez punktacji

	6
	Grubość burt bocznych 

	Min. 3 mm

	…………….
	Bez punktacji

	7.
	Wysokość burty podstawowej 

	Min. 300 mm

	…………….
	Bez punktacji

	8.
	Wysokość burty z nadstawką (łącznie) 

	Min. 1900 mm,
-Max. 2550 mm
	…………….
	Bez punktacji

	9.
	Objętość bufora
	Min. 35 m3

	…………….
	=35 m3 – 0 pkt.
˃35 m3 i ˂37 m3 –1 pkt.
≥37 m3 i ˂38 m3 –2 pkt.
≥38 m3 i ˂39 m3 –3 pkt.
≥39 m3 i ˂40 m3 –4 pkt.
≥40 m3  – 5 pkt.

	10.
	Szerokość taśmy przenośnika 

	Min. 1600 mm,
Max. 2000 mm
	…………….
	Bez punktacji

	11.
	Grubość taśmy przenośnika
	Min. 6,5 mm

	…………….
	Bez punktacji

	12.
	Typ taśmy przenośnika 
	Min. EP/400/3;
2:0
	…………….
	Bez punktacji

	13.
	Prędkości pracy przenośnika rewersyjnego (w obu kierunkach)

	Stała, między
0,1-0,4 m/s

	…………….
	

Bez punktacji



	
II. PRZENOŚNIK TAŚMOWY ODPADÓW POSORTOWNICZYCH[footnoteRef:1] [1:  Przenośnik/przenośniki odpadów posortowniczych wewnątrz Hali sortowni, maksymalna ilość – 3 (trzy)] 



	1.
	Producent
	Podać
	…………….
	Bez punktacji

	2.
	Model
	Podać
	…………….
	Bez punktacji

	3.
	Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r.
	Podać datę (rok)
	…………….
	Bez punktacji

	4.
	Typ przenośnika 
	Taśmowy 
lub taśmowo-wznoszący
	…………….
	Bez punktacji

	5.
	Rodzaj przenośnika
	Muldowy, trójrolkowy
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	6.
	Ilość przenośników

	Podać (1÷3)
	…………….
	Bez punktacji

	7.
	Szerokość taśmy przenośników[footnoteRef:2]  [2:  Poz.7 wypełnić w ilości wierszy zgodnej z ilością zaproponowanych przez Wykonawcę przenośników (wewnątrz Hali sortowni, z wyłączeniem przenośnika rewersyjno-bunkrowego, patrz: tabela wyżej)] 


	1.
	Min. 1000 mm
	…….………
	Bez punktacji

	
	
	2.
	Min. 1000 mm
	……………
	

	
	
	3.
	Min. 1000 mm
	………….…
	

	8.
	Wysokość burt[footnoteRef:3]  [3:  Poz.8 wypełnić w ilości wierszy zgodnej z ilością zaproponowanych przez Wykonawcę przenośników (wewnątrz Hali sortowni, z wyłączeniem przenośnika rewersyjno-bunkrowego, patrz: tabela wyżej)] 


	1.
	Min. 200 mm
	..……….….
	Bez punktacji

	
	
	2.
	Min. 200 mm
	..………….
	

	
	
	3.
	Min. 200 mm
	..……….….
	

	9.
	Kąt nachylenia przenośników[footnoteRef:4] wznoszących  [4:  Poz.9 wypełnić w ilości wierszy zgodnej z ilością zaproponowanych przez Wykonawcę przenośników (wewnątrz Hali sortowni, z wyłączeniem przenośnika rewersyjno-bunkrowego, patrz: tabela wyżej)] 

	1.
	Max. 30o
	..…….…….
	Bez punktacji

	
	
	2.
	Max. 30o
	..………….
	

	
	
	3.
	Max. 30o
	..………….
	

	10.
	
Średnica rolek górnych[footnoteRef:5] [5:  Poz.10 wypełnić w ilości wierszy zgodnej z ilością zaproponowanych przez Wykonawcę przenośników (wewnątrz Hali sortowni, z wyłączeniem przenośnika rewersyjno-bunkrowego, patrz: tabela wyżej)] 


	1.
	Min. 89 mm
	…………….
	Bez punktacji

	
	
	2.
	Min. 89 mm
	…………….
	

	
	
	3.
	Min. 89 mm
	…………….
	

	11.
	Grubość taśmy przenośników 

	Min. 9,5 mm
	…………….
	Bez punktacji

	12.
	Typ taśmy przenośników

	Min. EP/400/3;
4:2
	…………….
	Bez punktacji

	13.
	Uszczelnienie burt bocznych

	PVC lub guma

	…………….
	Bez punktacji

	
III. PRZENOŚNIK TAŚMOWY ODPADÓW POSORTOWNICZYCH[footnoteRef:6] [6:  Przenośnik odpadów posortowniczych poza Halą sortowni
] 



	1.
	Producent
	Podać
	…………….
	Bez punktacji

	2.
	Model
	Podać 
	…………….
	Bez punktacji

	3.
	Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r.
	Podać datę (rok)
	…………….
	Bez punktacji

	4.
	Typ przenośnika 

	Taśmowy wznoszący
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	5.
	Rodzaj przenośnika 
	Krążnikowo-ślizgowy lub muldowy, trójrolkowy
	…………….
	Bez punktacji

	6.
	Szerokość taśmy 
	1000 mm
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	7.
	Właściwości taśmy



	Rodzaj taśmy 

	EP 400/3; 4:2
	…………….
	Bez punktacji

	
	
	Odporność na działanie tłuszczu
 i oleju
	Tak
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	
	
	Grubość taśmy

	Min. 9,5 mm
	…………….
	Bez punktacji

	8.

	Nachylenie przenośnika 

	26o
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	9.

	Wysokość progów 

	 50 mm
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	10.

	Wymiary bębna napędzającego (długość /średnica) 
	1300/320 mm
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	11.

	Wysokość burt (podstawawa/nadstawka)
	300/200 mm
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	12.
	Silnik

	Typ trójfazowy
	Tak
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	
	
	Moc
	Min. 2 kW
	…………….
	Bez punktacji

	
	
	Prędkość przesuwu taśmy 
	Min. 0,50 m/s
	…………….
	Bez punktacji

	13.
	Wyłącznik bezpieczeństwa
 
	Tak
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	14.

	Sposób kontroli poślizgu
	Czujnik ruchu
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	15.

	Rodzaj urządzenia napinającego
	Napinacz śrubowy
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	
16.
	Dodatkowe wyposażenia



	System zbieraków
	Tak
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	
	
	Osłona zrzutu
	Tak
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	
	
	Osłona zadaszenia przenośnika 
	Tak
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	
IV. PRZENOŚNIK TAŚMOWY ODPADÓW POSORTOWNICZYCH[footnoteRef:7] [7:  Przenośnik odpadów posortowniczych poza Halą sortowni, na końcu systemu przenośników transportujących odpady posortownicze z Hali sortowni do Wiaty dojrzewania kompostu] 



	1.
	Producent
	Podać
	…………….
	Bez punktacji

	2.
	Model
	Podać
	…………….
	Bez punktacji

	3.
	Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r.
	Podać datę (rok)
	…………….
	Bez punktacji

	4.
	Typ przenośnika 
	Taśmowy wznoszący
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	5.
	Rodzaj przenośnika 
	Krążnikowo-ślizgowy lub muldowy, trójrolkowy
	…………….
	Bez punktacji

	6.
	Szerokość taśmy 
	1000 mm
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	7.
	Właściwości taśmy



	Rodzaj taśmy
	EP 400/3; 4:2
	…………….
	Bez punktacji

	
	
	Odporność na działanie tłuszczu 
i oleju
	Tak
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	
	
	Grubość taśmy
	Min. 9,5 mm
	…………….
	Bez punktacji

	8.

	Nachylenie przenośnika
	 3o
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	9.

	Wysokość progów 
	0 mm
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	10.

	Wymiary bębna napędzającego 
	1300/320 mm
(długość /średnica)
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	11.

	Wysokość burt (podstawowa/nadstawka)
	300/200 mm
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	12.
	Silnik


	Typ trójfazowy
	Tak
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	
	
	Moc 

	Min. 4kW
	…………….
	Bez punktacji

	
	
	Prędkość przesuwu taśmy 
	Min. 0,50 m/s
	…………….
	Bez punktacji

	13.
	Wyłącznik bezpieczeństwa
 
	Tak
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	14.

	Sposób kontroli poślizgu 
	Czujnik ruchu
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	15.

	Rodzaj urządzenia napinającego
	Napinacz śrubowy
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	
16.
	Dodatkowe wyposażenia



	System zbieraków
	Tak
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	
	
	Osłona zrzutu

	Tak
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji

	
	
	Osłona zadaszenia przenośnika
	Tak
	Tak/Nie*)
	Bez punktacji




[bookmark: _GoBack]1)	Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość  parametrów    technicznych oferowanych dostaw
*) 	niewłaściwe usunąć/skreślić
	


Data, miejscowość oraz podpis(-y):
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