    Załącznik Nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WARUNKI TECHNICZNE, MINIMALNE WYPOSAŻENIE, WARUNKI GWARANCJI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE LEASINGU OPERACYJNEGO 

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŁADOWARKI KOŁOWEJ, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I MINIMALNEGO WYPOSAZENIA:

Ładowarka kołowa będąca przedmiotem leasingu musi być:
1) przeznaczona do wykonywania prac załadunkowych, transportu materiałów i robót budowlanych;

2) fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 rok;
3) modelem aktualnie wytwarzanym przez producenta;

4) kompletna i wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych), 
5) technicznie sprawna;
6) przystosowana do pracy w ciągu całego roku kalendarzowego;

7) przystosowana do ruchu po drogach publicznych;.
Ładowarka kołowa będące przedmiotem leasingu nie może być:

1) wyposażona w dodatkowy balast, gwarantujący wymaganą masę całkowitą maszyny;

2) wykonana w wersji prototypowej.
Parametry techniczne i wyposażenie ładowarki kołowej 
Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne. Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych niż wskazane poniżej:

I – Parametry ogólne
1) Silnik wysokoprężny 6 cylindrów z turbodoładowaniem, wyprodukowany przez  producenta oferowanej maszyny;
2) Moc silnika – min. 260 KM, pojemność skokowa – min. 7,5 dm³
3) Silnik chłodzony cieczą;

4) Norma emisji spalin - min. Euro 5, bez zaworu EGR;
5) Wstępny filtr paliwa z separatorem wody;

6) Wstępny cyklonowy filtr powietrza;

7) Wentylator chłodnicy z automatyczną zmianą kierunku obrotów;
8) Masa całkowita maszyny min. 20 Mg bez dodatkowych obciążników.
II – Układ jezdny

1) Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego lub mosty LSD;
2) Układ skrętu z ramą przegubową;

3) Dwa siłowniki hydrauliczne w układzie skrętu, kąt skrętu min.  40O.
III – Układ napędowy

1) Napęd hydrokinetyczny, automatyczna skrzynia biegów, przełączanie biegów pod obciążeniem;
2) Min. 5 biegów w przód, min. 3 biegi w tył;

3) Prędkość ładowarki – min. 40 km/h
4) Koła z opony L3 klasy Premium o rozmiarze 23,5R25;
5) Blokada przemiennika momentu obrotowego;

6) Osłony układu napędowego od spodu maszyny.
IV – Układ hydrauliczny

1) Minimalna wydajność pompy 280 l / min;

2) Instalacja hydrauliczna do łyżki wysokiego wysypu i szybkozłącza.
V – Hamulce

1) Hamulec zasadniczy hydrauliczny mokry, działający na wszystkie koła;

2) Hamulec postojowy działający na wszystkie koła.
VI – Osprzęt roboczy

1) Sterowanie osprzętem za pomocą wielofunkcyjnego joysticka;

2) Dodatkowy manipulator do kierowania maszyną w lewym podłokietniku;

3) Wysokość do sworznia łyżki min 4150mm;

4) Łyżka wysokiego wysypu z wymiennym lemieszem mocowana na szybkozłącze 
o pojemności min 4 m3;

5) Łyżka otwierana wielofunkcyjna z lemieszem wymiennym mocowana na szybkozłącze o pojemności min 3m³;

6) Szerokość łyżek maksymalnie 2900mm;

7) Szybkozłącze hydrauliczne.
VII – Kabina i bezpieczeństwo

1) Wyciszona, maksymalnie 70 dB wewnątrz;

2) Klimatyzacja automatyczna;

3) Wycieraczki przedniej i tylnej szyby;
4) Roleta przeciwsłoneczna przedniej szyby;

5) Spryskiwacz przedniej szyby;

6) Fotel operatora regulowany, zawieszony pneumatycznie z podgrzewaniem;

7) Układ kierowniczy ze wspomaganiem;

8) Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach;

9) Panel operatora z komunikatami w języku polskim;

10) Kamera wsteczna i sygnał cofania;

11) Radioodtwarzacz FM z Bluetooth;

12) Pas bezpieczeństwa;

13) Sygnał dźwiękowy;

14) Gniazdo 12V;
15) Apteczka;

16) Trójkąt ostrzegawczy;
17) Gaśnica.
VIII – Pozostałe wymagania
1) Układ centralnego smarowania;

2) Światła robocze LED z przodu i z tyłu kabiny min. 8 szt.

3) Wyposażenie niezbędne do poruszania się po drogach publicznych;

4) Światło ostrzegawcze (kogut);

5) Przednie i tylne błotniki stalowe pełne;

6) Odłącznik akumulatora;

7) Fabryczny system telemetryczny do kontroli pracy maszyny i diagnostyki.
II. WYMAGANE DOKUMENTY DLA ŁADOWARKI KOŁOWEJ
Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do ładowarki kołowej komplet dokumentów:

1) kartę gwarancyjną;

2) książkę serwisową;

3) instrukcję obsługi w języku polskim;

4) katalog części zamiennych lub dostęp zapewnić dostęp do katalogu części on-line;
5) świadectwo zgodności CE;

6) instrukcję obsługi (DTR).

III. GWARANCJA

Minimalny okres gwarancji dla ładowarki kołowej:

1) co najmniej 36 miesiące lub 5000 mth;

2) interwencja serwisu w ciągu maks. 48 godzin od momentu zgłoszenia.
Okres gwarancji liczony jest od dnia dostarczenia ładowarki, potwierdzonego protokołem odbioru.
IV. WARUNKI  LEASINGU
Opłata wstępna, stanowiąca 40 % wartości brutto ładowarki kołowej (przedmiotu leasingu) nie jest traktowana jako rata i nie należy wliczać jej do okresu finansowania.
Warunki leasingu:

1) rodzaj leasingu – operacyjny z opcją wykupu,

2) leasing w walucie – PLN,
3) okres leasingu – 36 miesięcy, 

4) ilość rat leasingowych – 35 równych, stałych, miesięcznych, zgodnie 
z harmonogramem (koszt zagwarantowania stałej stopy procentowej powinien zostać wkalkulowany w cenę oferty),
5) pierwsza rata płatna w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedmiot leasingu zostanie przekazany i odebrany protokolarnie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, 

6) opłata manipulacyjna – 0%,
7) podatek VAT wyliczony według aktualnej stawki do każdej raty leasingowej,

8) odpisy amortyzacyjne: TAK - po stronie Wykonawcy,
Wartość wykupu przedmiotu leasingu: 5% wartości brutto ładowarki kołowej
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