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Miejsca prowadzenia działalności: Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański
REGON: 192981658
NIP: 5922045404
KRS: 0000177882
[bookmark: bookmark6]
Symbol PKD:
38.11.Z: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.32.Z: Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
38.31.Z: Demontaż wyrobów zużytych,
38.12.Z: Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 
37.00.Z: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
39.00.Z: Działalność związana z rekultywacja i pozostała działalność usługowa związana              z gospodarką odpadami,
68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
20.15.Z: Produkcja nawozów i związków azotowych. 

a. Opis miejsca ubezpieczenia: 

Miejsce ubezpieczenia mieści się w granicach istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starym Lesie, dalej: „ZUOK”, na terenie działki nr 9 (obręb 0005 Stary Las, gmina Starogard Gdański, powiat starogardzki, województwo pomorskie) o powierzchni 25,19 ha. 
Teren Zakładu leży w odległości ok. 6,5 km na zachód od centrum miasta Starogardu Gdańskiego i ok. 3,4 km od zachodnich krańców zabudowy miejskiej. Cała działka ZUOK ma kształt zbliżony do prostokąta i od strony południowej przylega do drogi gminnej     o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej do zabudowań wsi Stary Las i dalej do drogi krajowej nr 22, przebiegającej przez Starogard Gdański. Od strony północnej teren ZUOK przylega do torowiska czynnej linii kolejowej nr 203 relacji Tczew – Kostrzyn.     Za linią kolejową oraz za zachodnią granicą działki Zakładu rozciągają się tereny zalesione, pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Starogard. Od strony południowej i wschodniej teren Zakładu graniczy z gruntami rolnymi i nieużytkami będącymi własnością Spółki. 
Miejscowość Stary Las jest objęta miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Starogard Gdański                        nr XLI/392/2017, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 13 grudnia 2017 r. pod poz. 4455. 

b. Podstawowe dane o Zakładzie.

Zakład powstał w latach 2009-2012 dzięki współpracy gmin oraz dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności, a eksploatacja Zakładu prowadzona jest na podstawie pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego w dniu 15.06.2012 r. Instalacja  przyjmuje rocznie około 85 tys. ton odpadów. 
Obiekty funkcjonującego Zakładu zlokalizowane są w zachodniej i południowo-wschodniej części działki. W części zachodniej zakładu zlokalizowane są:
· kwatera składowa na balast (na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne) – kwaterę stanowi niecka ziemna podzielona groblą na dwie części, otoczoną obwałowaniem ziemnym. Powierzchnia kwatery po obrysie zewnętrznym wynosi 46.100 m2, a jej łączna pojemność 360.000 Mg. Dno i skarpy kwatery uszczelnione są warstwą izolacji mineralnej, geomembraną HDPE, geowłókniną i przysypkami filtracyjnymi. Odcieki z kwatery odprowadzana są do zakładowej oczyszczalni ścieków poprzez sieć rur drenażowych i za pośrednictwem pompowni. 
· kwatera mineralizacji odpadów (na odpady organiczne wymienione                       w pozwoleniu zintegrowanym) – kwatera ma powierzchnię 35.700 m2 (mierzone po obrysie zewnętrznym) i łączną pojemność 240.000 m3, podzieloną na cztery równe ćwiartki użytkowe. Na kwaterze jest wykonanych 45 studni odgazowujących, dno kwatery i skarpy są uszczelnione warstwą izolacji mineralnej, geomembraną HDPE, geowłókniną i przysypką filtracyjną. Odcieki z kwatery odprowadzane są poprzez system rur drenażowych i za pośrednictwem pompowni do zakładowej oczyszczalni ścieków. 
· instalacja do energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego – biogaz powstający na kwaterze mineralizacji jest odprowadzany rurami PE do stacji zbiorczej (kontenera zlokalizowanego między kwaterą mineralizacji                         a budynkiem wiaty garażowej), skąd następnie rurociągiem zbiorczym jest doprowadzany do pomieszczenia kotłowni w budynku socjalnym, gdzie zasila on kocioł grzewczy. Obok kontenera znajduje się także pochodnia pasywna,        w której może być spalany biogaz, jeżeli nie będzie trafiał do kotłowni. 
· oczyszczalnia ścieków (na ścieki przemysłowe i składowiskowe wytwarzane         w Zakładzie) – pracująca w technologii biologicznej opartej o metodę MBR             z wpiętym modułem pracującym w technologii odwróconej osmozy,                       o przepustowości Q max 120,0 m3/d. W instalacji oczyszczalni ścieków zachodzą następujące procesy technologiczne: nitryfikacji, denitryfikacji, ultrafiltracji, nanofiltracji i odwróconej osmozy. Powstałe na terenie Zakładu (ze wszystkich obiektów technologicznych) ścieki trafiają najpierw za pomocą 3 pompowni do żelbetowego, hermetyzowanego zbiornika na ścieki surowe (o pojemności 1.300 m3), skąd następnie za pomocą pompowni kierowane są do oczyszczalni. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do bezodpływowego zbiornika ścieków oczyszczonych (o pojemności 1.500 m3), skąd są wywożone taborem asenizacyjnym do zewnętrznej oczyszczalni zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym. 
W części południowo-wschodniej zakładu zlokalizowane są pozostałe obiekty technologiczne i pomocnicze:
· sortownia odpadów (do sortowania zmieszanych i zebranych selektywnie odpadów komunalnych) – sortownia ma wydajność do 77.000 Mg/rok (przy obecnej pracy dwuzmianowej). Odpady przywożone są do strefy buforowej, gdzie wyładowywane są na płycie wyładowczej. W pierwszej kolejności odpady trafiają do rozrywarki worków, następnie ze strumienia odpadów wydzielane są odpady wielkogabarytowe, a pozostałe odpady poddawane są sortowaniu wstępnemu (na kabinie wstępnej), w wyniku którego ze strumienia odpadów wydzielone są opakowania szklane, pozostałe odpady tarasujące oraz do osobnego zsypu drobna elektronika. Następnie odpady trafiają do sita bębnowego, które rozbija zbite odpady, opróżnia je z worków oraz rozdziela na trzy frakcje wielkościowe: frakcja drobna do 80 mm (kierowana następnie przenośnikiem do instalacji biologicznego przetwarzania), frakcja 80-340 mm, która trafia następnie na system separatorów (3 separatory optyczne,                   1 separator balistyczny, 1 separator metali nieżelaznych i 2 separatory metali żelaznych), gdzie podlega rozdziałowi mechanicznemu oraz sortowaniu ręcznemu w kabinach (łącznie 4 kabiny: doczyszczania frakcji płaskich, przestrzennych, papieru i balastu) oraz frakcja powyżej 340 mm, która                    z pominięciem separatorów trafia bezpośrednio do kabiny sortowniczej doczyszczania frakcji płaskich. Pozyskane w wyniku pracy sortowni surowce po zbelowaniu trafiają do magazynów, a pozostałość frakcji powyżej 80 mm, która przejdzie przez linię, kierowana jest na kwaterę balastu. 
· instalacja biologicznego przetwarzania odpadów (biostabilizacji z możliwością biosuszenia oraz kompostowania, o wydajności zamiennej odpowiednio 40.000, 60.000 lub 45.000 Mg/rok) – proces biostabilizacji /biosuszenia /kompostowania prowadzony jest w 16 bioreaktorach o wymiarach 25x10 m,       o konstrukcji żelbetowej (o wysokości murków oporowych 1,5 m), umieszczonych naprzeciw siebie w dwóch rzędach, po 8 reaktorów. Każdy              z nich jest wyposażony w wentylator, czujnik temperatury, szafkę sterującą oraz membranę wykonaną z wielowarstwowych tkanin półprzepuszczalnych. Odpady są usypywane w bioreaktorze przy użyciu ładowarki w pryzmę do wysokości 2,5m i przykrywane membraną pełniącą rolę filtra biologicznego oraz umożliwiającą przenikanie wody w kierunku od odpadów na zewnątrz. Powietrze tłoczone jest do bioreaktora przez zewnętrzny wentylator                        i wprowadzana do wnętrza pryzmy odpadów przez cztery kanały umieszczone w posadzce reaktora na całej jego długości i przykrytych blachą perforowaną. Napowietrzanie pryzmy jest prowadzone w sposób ciągły lub cykliczny                    i nadzorowane poprzez system sterowania. Powierzchnia zabudowy całej instalacji (wraz z boksem magazynowym, przejściami, przejazdami i placem manewrowym) wynosi 7.363,25 m2, z czego powierzchnia użytkowa reaktorów wynosi 4.000 m2. 
· Magazyny – Zakład jest wyposażony m.in. w:
· wiatę na odpady azbestowe, przeznaczony do tymczasowego przechowywania dowożonych odpadów azbestowych, które następnie są przekazywane na zewnątrz na składowisko odpadów niebezpiecznych (powierzchnia wiaty na odpady azbestowe wynosi ok. 260 m2, a pojemność do 50 Mg); 
· magazyn na odpady niebezpieczne o powierzchni użytkowej 218,21 m2, gdzie przechowywane są tymczasowo odpady niebezpieczne, przekazywane następnie na zewnątrz; 
· 2 rzędy boksów magazynowych, zlokalizowanych po obu stronach sortowni. Boksy te są wykorzystywane na potrzeby sortowni, w których magazynowane są tymczasowo odpady wysegregowane w sortowni                   i przeznaczone na sprzedaż jako surowce (w formie zbelowanej lub luźnej). 
· zadaszona kompostownia – na której znajduje się instalacja kontenerowa typu KNEER (dla odpadów organicznych zbieranych selektywnie) o wydajności 12.000 Mg/rok, wyposażona w 4 moduły (każdy po 8 pracujące kontenery wraz ze wspólnym kontenerem sprężarki i stacji dmuchaw oraz kontenerem biofiltra), przeznaczona do przeprowadzania fazy intensywnej kompostowania w zamkniętych szczelnie kontenerach oraz zadaszoną wiatę dojrzewania kompostu, w której zachodzi proces dojrzewania kompostu, 
· punkt przeróbki odpadów wielkogabarytowych (o wydajności 1.200 Mg/rok) oraz rozdrabniania gruzu budowlanego (o wydajności 7.000 Mg/rok), 
· obiekt socjalny dla pracowników sortowni wraz ze sterownią, magazynem             i laboratorium do prowadzenia podstawowych badań fizykochemicznych, zlokalizowanym tuż przy budynku sortowni, 
· 2 wagi samochodowe o nośności 40 ton, myjnia płytowa i przejazdowa,
· budynek warsztatowo-garażowy z częścią socjalną oraz kotłownią wyposażona w kocioł olejowy (o mocy 80 kW), 
· instalacja odprowadzania i oczyszczania odcieków,
· instalacja kanalizacji deszczowej, 
· instalacja odprowadzania i gromadzenia ścieków socjalno-bytowych                            i technologicznych, 
· kontenerowa stacja paliw (o pojemności 5 m3), 
· stacja transformatorowa,
· parterowy budynek administracyjny,
· utwardzone i uszczelnione drogi wewnątrzzakładowe, place manewrowe                    i parkingowe o łącznej powierzchni ok. 2,0 ha. 
Praca w Zakładzie odbywa się w trybie dwuzmianowym.

c. Przedmiot prowadzonej działalności.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. jest jedną z instalacji składających się na sieć Instalacji Komunalnych w Województwie Pomorskim.                Od 1 lipca 2012 roku Zakład przetwarza odpady komunalne z terenu 20 gmin będących jednocześnie udziałowcami Zakładu: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Karsin, Kościerzyna (miasto i gmina), Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Przywidz, Skarszewy, Skórcz (miasto i gmina), Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański (miasto i gmina), Zblewo, zamieszkałych łącznie przez niecałe 196 tys. mieszkańców.
Celem funkcjonowania Zakładu jest uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie wszystkich 20 gmin, będących jednocześnie udziałowcami ZUOK. Do zadań zakładu należy:
· przyjmowanie odpadów komunalnych dostarczanych przez wyspecjalizowane firmy z całego regionu południowego,
· przetwarzanie przyjętych odpadów,
· odzyskiwanie surowców i ich sprzedaż na rynku wtórnym,
· tymczasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych i ich przekazywanie do wyspecjalizowanych Zakładów.
Dodatkowo Zakład prowadzi edukację ekologiczną.

d. Rodzaj składowanych odpadów. Planowany okres eksploatacji składowiska. 

Aktualna ilość i rodzaj składowanych odpadów w Zakładzie wynika z: 
· decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego odnośnie zmiany pozwolenia zintegrowanego sygn. DROŚ-S.7222.45.2011/2012.ES z dnia 15 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami, 
· decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego odnośnie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów sygn. DROŚ-S.7241.2.2018.AŁ z dnia            24 maja 2018 r., które zawierają szczegółowy katalog poszczególnych kodów odpadów możliwych do składowania na kwaterach zlokalizowanych na terenie Zakładu oraz ustalają maksymalną ilość odpadów, które mogą zostać składowane na kwaterze balastu w ciągu roku na 24.000 Mg.
 
Przy tempie zapełniania kwatery balastowej na maksymalnym możliwym poziomie, zgodnym z wydanym pozwoleniem zintegrowanym, jej użytkowanie potrwa do końca 2028 r. 

e. Istniejące systemy, w szczególności: grzewcze, wentylacyjne, przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe.

· na terenie Zakładu istnieje sieć c.o. oraz instalacje grzewcze wodne                        w niektórych obiektach (waga, obiekty socjalne 4a i 13, bud. admin., warsztat rozbiórki odpadów wielkogabarytowych); 
· obiekty wyposażone są w instalacje wentylacji grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji; 
· obiekty Sortowni odpadów, obiekt socjalny 4a, magazyn odpadów niebezpiecznych, obiekt administracyjny, kontener ochrony, wyposażone są       w system sygnalizacji pożaru SSP; 
· teren Zakładu jest objęty systemem monitoringu, który jest wykorzystywany całodobowo przez pracowników zewnętrznej agencji ochrony, wyłonionej           w wyniku przeprowadzonego postępowania; 
· teren Zakładu i obiekty wyposażone są w punkty kontrolne dla pracowników agencji ochrony całodobowej. 

f. Istniejące procedury p.poż i porządkowe.

· na terenie Zakładu obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP); 
· na terenie sortowni odpadów obowiązuje procedura oczyszczania linii technologicznej; 
· na terenie Zakładu obowiązuje harmonogram obchodów dla pracowników agencji ochrony wraz z obowiązkową checklistą. 

g. opis budynków zgodnie z załącznikiem nr 5.


h. Planowane inwestycje Zamawiającego.

Obecnie ZUOK „Stary Las” ubiega się o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu powstałego z odpadów biodegradowalnych pod nazwą kompoSTAR, który jest środkiem poprawiającym właściwości gleby poprzez jej wzbogacenie w substancję organiczną i składniki pokarmowe takie jak: azot, fosfor oraz potas. Poprzez uzyskanie akredytacji produkt straci status odpadu i będzie przeznaczony do stosowania na gruntach ornych, pod wszystkie rośliny uprawy polowej oraz do rekultywacji zdegradowanych gruntów rolnych. Będzie można go stosować w uprawie roślin ozdobnych oraz do zakładania trawników.
ZUOK „Stary Las” rozpoczął także prace związane z budową nowej kwatery balastowej, która ma być zlokalizowana w północnej części działki nr 9 (pomiędzy istniejącą instalacją biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, a torami kolejowymi). W chwili obecnej trwają prace związane z uzyskaniem odpowiednich decyzji środowiskowych i administracyjnych w celu rozpoczęcia inwestycji. 
ZUOK „Stary Las” planuje także kontynuować mniejsze inwestycje związane z zapewnieniem prawidłowej pracy Zakładu lub wymianą zużytego sprzętu na nowszy, w tym m.in. zakup nowego sprzętu ruchomego (takiego jak ładowarki), wymiana membran półprzepuszczalnych na instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na nowe, doposażeniem sortowni w nową linię przenośników transportujących odpady posortownicze z hali sortowni do sąsiadującej          z nią wiaty, bieżące naprawy i remonty elementów linii technologicznej sortowni (takich jak prasy belujące) oraz innych instalacji technologicznych. 

Informacje dodatkowe:

Sposób ewidencji prowadzonej działalności: pełna księgowość.

Obrót za 2021 rok: 37.291.997,50 zł 
Obrót za 2022 za 10 m-cy: 31.791.819,48 zł 
Ilość pracowników: 122 osoby 

PML: 38 000 000 PLN
Podana wysokość PML dotyczy hali sortowni z instalacjami, linii produkcyjnej , pozostałych urządzeń i maszyn w hali,  oraz  budynków , budowli w bezpośrednim jej otoczeniu. 

Firma magazynuje, przechowuje substancje i materiały niebezpieczne. Stan na dzień 31.10.2022 r. 

	Rodzaj materiału / substancji
	Ilość
	Przeznaczenie

	Azbest
	13.700 kg
	Utylizacja w Obcych Wyspecjalizowanych Zakładach

	Farby
	3.811 kg
	

	Żarówki
	41 kg
	

	Sorbenty
	99 kg
	



Ww. materiały i substancje są składowane tymczasowo na terenie ZUOK „Stary Las". Następnie odbierane są przez podmioty specjalizujące się w ich utylizacji.
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