    Załącznik Nr 2 do Formularza oferty
                                                                                     Specyfikacja techniczna   
	Samochód ciężarowy z hakowym systemem kontenerowym
	Producent …….......................

Model  ……………………


	Przedmiot zamówienia - wymagania Zamawiającego
	Wielkości oferowane przez Wykonawcę 1)

	Wymagania podstawowe:


	1.
	Fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 r.
	tak/nie*

	2.
	Techniczna masa całkowita min. 40 000 kg
	………

	3.
	Układ napędowy 8x8
	tak/nie*

	I  Układ napędowy:

	1.
	Silnik wysokoprężny o pojemności min. 12 l, moc silnika min. 310 kW
	………

	2.
	Maksymalny moment obrotowy min. 2100 Nm
	………

	3.
	Rodzaj paliwa olej napędowy
	………

	4.
	Norma emisji spalin Euro 6
	tak/nie*

	5.
	Osłona przeciw kurzowi
	tak/nie*

	6.
	Osłona chłodnicy na dole
	tak/nie*

	7.
	Przednia osłona chłodnicy
	tak/nie*

	8.
	Przekładnia rozdzielcza z biegiem terenowym, drogowym i przełożeniem neutralnym
	tak/nie*

	9.
	Elektroniczny system zarządzania przekładnią rozdzielczą i blokadami
	tak/nie*

	10.
	Skrzynia biegów manualna,  liczba przełożeń min. 12 biegów + 1 bieg wsteczny
	………

	11.
	Sprzęgło jednotarczowe
	tak/nie*

	12.
	Fabryczna przystawka odbioru mocy (odsilnikowa lub od skrzyni biegów) dostosowana do zabudowy
	tak/nie*

	II Podwozie:

	1.
	Konfiguracja osi 8x8
	tak/nie*

	2.
	Rozstaw osi min. 3200 mm
	………

	3.
	Zderzak stalowy z przodu
	tak/nie*

	4.
	Tłumik pionowy z prawej strona
	tak/nie*

	5.
	Rura wydechowa z osłoną termiczną
	tak/nie*

	6.
	Akumulatory 2 szt 12V, min 175 Ah
	………

	7.
	Mechaniczny wyłącznik akumulatora
	tak/nie*

	8.
	Pojemność zbiornika paliwa min. 300 l zamykany na klucz
	………

	9.
	Pojemność zbiornika AdBlue min 30 l, zamykany na klucz
	………

	10.
	Podgrzewany osuszacz powietrza
	tak/nie*

	11.
	Pompa awaryjna układu kierowniczego
	tak/nie*

	12.
	Sygnał cofania przy włączonym biegu wstecznym
	tak/nie*

	13.
	Podgrzewany filtr paliwa
	tak/nie*

	14.
	System ABS rozłączalny
	tak/nie*

	15.
	Hamulec silnikowy, stopniowy
	tak/nie*

	16.
	Hamulce bębnowe na wszystkich osiach
	tak/nie*

	17.
	Hamulec postojowy pneumatyczny, ręczny
	tak/nie*

	18.
	Zabezpieczenie przed staczaniem się pojazdu
	tak/nie*

	19.
	Zawieszenie resorowe osi przednich
	tak/nie*

	20.
	Zawieszenie resorowe osi tylnych
	tak/nie*

	21.
	Nośność techniczna zawieszenia osi przednich min. 9500 kg
	………

	23.
	Nośność zawieszenia osi tylnych min. 13 000 kg
	………

	24.
	Blokady mechanizmu różnicowego napędowych tylnych
	tak/nie*

	III Kabina:

	1.
	Światła do jazdy dziennej LED
	tak/nie*

	2.
	Kratki na reflektory przód
	tak/nie*

	3.
	Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny
	tak/nie*

	4.
	Reflektor roboczy za kabiną
	tak/nie*

	5.
	Kabina kierowcy, dzienna, 2 -osobowa
	tak/nie*

	7.
	Wspomaganie układu kierowniczego
	tak/nie*

	8.
	Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach.
	tak/nie*

	9.
	Siedzenie kierowcy amortyzowane z zawieszeniem pneumatycznym
	tak/nie*

	10.
	Podłokietnik siedzenia kierowcy
	tak/nie*

	11.
	Elektryczne sterowanie szyb drzwi kierowcy i pasażera
	tak/nie*

	12.
	Filtr cyklonowy zasysanego powietrza z zewnątrz
	tak/nie*

	13.
	Roleta przeciwsłoneczna szyby przedniej
	tak/nie*

	14.
	Lusterka wsteczne elektryczne i ogrzewane
	tak/nie*

	15.
	Roleta przeciwsłoneczna szyby przedniej.
	tak/nie*

	16.
	lusterka wsteczne elektryczne i ogrzewane
	tak/nie*

	17.
	Lusterko krawężnikowe prawe regulowane elektryczne i ogrzewane
	tak/nie*

	18.
	Lusterko przednie, regulowane mechanicznie
	tak/nie*

	19.
	Komfortowy, pneumatyczny fotel kierowcy
	tak/nie*

	20.
	Podłokietniki siedzenia kierowcy
	tak/nie*

	21.
	Schowek w fotelu pasażera
	tak/nie*

	22.
	Kierownica wielofunkcyjna
	tak/nie*

	23.
	Klimatyzacja
	tak/nie*

	24.
	Osłona przeciwsłoneczna po stronie kierowcy
	tak/nie*

	25.
	Schowek między siedzeniami w kabinie

	tak/nie*

	26.
	Zmywalna wykładzina wewnętrzna drzwi

	tak/nie*

	27.
	Lampka do czytania dla kierowcy

	tak/nie*

	28.
	Fabryczne radio FM

	tak/nie*

	29.
	Przystosowanie do montażu CB, antena CB

	tak/nie*

	30.
	Centralny zamek

	tak/nie*

	IV Wyposażenie dodatkowe:

	1.
	Podnośnik 25t

	tak/nie*

	2.
	Dywaniki gumowe

	tak/nie*

	3.
	Gaśnica

	tak/nie*

	4.
	Zestaw podstawowych narzędzi serwisowych

	tak/nie*

	5.
	Dwa kliny pod koła

	tak/nie*

	6.
	Trójkąt ostrzegawczy

	tak/nie*

	7.
	Apteczka

	tak/nie*

	8.
	Przewód do pompowania z manometrem 

	tak/nie*

	9.
	Tachograf

	tak/nie*

	V Felgi i opony:


	1.
	Ogumienie osi przednich pojedyncze

	tak/nie*

	2.
	Ogumienie osi tylnych podwójne

	tak/nie*

	3.
	Ogumienie w rozmiarze  315/80 R22,5 na wszystkich osiach                            z bieżnikiem do pracy w trudnych warunkach terenowych
	tak/nie*

	4.
	Felgi stalowe

	tak/nie*

	5.
	Osłony nakrętek kół

	tak/nie*

	VI Zabudowa hakowa:

	1.
	Dostosowana do kontenerów o długości wewnętrznej do 7100 mm

	tak/nie*

	2.
	Wysokość haka 1570 mm zgodnie z normą DIN 30722

	tak/nie*

	3.
	Udźwig min. 22 t

	………

	4.
	Sterownie urządzeniem hakowym pneumatyczne z kabiny oraz awaryjne sterowanie przy ramie urządzenia hakowego
	tak/nie*

	5.
	Zabezpieczenie tylnego zawieszenia

	tak/nie*

	6.
	Ramie urządzenia hakowego teleskopowane bez ślizgów

	tak/nie*

	7.
	Rama wychylna

	tak/nie*

	8.
	Rolka prowadząca zintegrowana z osią wywrotu

	tak/nie*

	9.
	Hak na ramieniu wykonany ze stali – wymienny


	tak/nie*

	10.
	Siłowniki hydrauliczne produkowane przez taką samą firmę jak producent urządzenia hakowego
	tak/nie*

	11.
	Funkcja miękkiego osiadania kontenera wbudowana w siłowniki urządzenia, brak dodatkowych zaworów i krańcówek
	tak/nie*

	12.
	Hydrauliczna blokada tylnego mostu

	tak/nie*

	13.
	Kolor zabudowy zgodnie z podstawową paletą RAL

	tak/nie*

	14.
	Pompa hydrauliczna o wydajności min. 100 dm3/min

	………

	15.
	Zbiornik oleju hydraulicznego min 150 dm3

	………

	16.
	Chłodnica oleju hydraulicznego

	tak/nie*

	17.
	Masa urządzenia hakowego max 2 950 kg

	………

	18.
	Wyprowadzenie zasilania hydraulicznego na kompresor do zasilania beczki asenizacyjnej, przewody hydrauliczne zakończone szybkozłączam
	tak/nie*


Uwaga

1)
Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów techniczne   
*) 
niewłaściwe skreślić                                                    
Data, miejscowość oraz podpis(-y):
5

